**SOĞUTMALI SANTRİFÜJ KULLANIM TALİMATI**

1. Cihazın elektrik fişini uygun bir pirize takınız ve yan kısmında bulunan POWER düğmesine basarak çalıştırınız.

2. Cihazın kapağını “lid” düğmesine basarak açınız.

3. Örneklerinizi rotora uygun tüplerde tartarak karşılıklı olarak (sabitleyici yuva ile birlikte) yerleştiriniz, rotor ve santrifüj kapaklarını kapatınız (Dikkat: Örneklerin ağırlıkları, rotor dengesi için aynı olmalıdır).

4. Cihazın ön kısmında bulunan tuşları kullanarak dönme hızını, süresini ve sıcaklığını ayarladıktan kapağını kapattıktan sonra “start” tuşuna basarak santrifüjleme işlemini başlatınız.

5. Santrifüjleme işlemi tamamlanınca (bip sesi), öncelikle cihazın devir göstergesinin “0” olmasını bekleyiniz, daha sonra “lid” düğmesini kullanarak cihazın kapağını açınız.

6. Örneğinizi dikkatlice cihazdan çıkarınız.

7. Cihaz veya rotorda herhangi bir kirlenme oluşmuşsa, nemli bir bezle veya kâğıt havlu ile temizleyiniz ve cihazın kapağını kapatınız.

8. Cihaz kullanım defterini doldurarak imzalayınız.